|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 软件版本\* | V3.3.3 build150604 | | |
| 中英文 | Exx平台：  NVR\_EXX\_BL\_CN\_STD\_V3.3.3\_150604.zip，NVR\_EXX\_BL\_CN\_NEU\_ V3.3.3\_150604.zip，  NVR\_EXX\_BL\_EN\_STD\_ V3.3.3\_150604.zip，NVR\_EXX\_BL\_EN\_NEU\_V3.3.2\_V3.3.3\_150604.zip  Netra平台：  NVR\_NETRA\_BL\_CN\_STD\_ V3.3.3\_150604.zip，NVR\_NETRA\_BL\_CN\_NEU\_V3.3.3\_150604.zip  NVR\_NETRA\_BL\_EN\_STD\_ V3.3.3\_150604.zip，NVR\_NETRA\_BL\_EN\_NEU\_V3.3.3\_150604.zip | | |
| 渠道版本 | NVR\_EXX\_QD\_CN\_STD\_V3.3.3\_15604.zip | | |
| 多语言 | NVR\_EXX\_BL\_ML\_STD\_ V3.3.3\_150604.zip, NVR\_EXX\_BL\_ML\_NEU\_ V3.3.3\_150604.zip  NVR\_NETRA\_BL\_ML\_STD\_ V3.3.3\_150604.zip, NVR\_NETRA\_BL\_ML\_NEU\_ V3.3.3\_150604.zip | | |
| 特殊版本 | 无 | | |
| 适用范围 | （1）Hisi 平台Exx系列NVR产品  （2）Netra平台ST系列NVR产品 | | |
| 关联模块版本 | SYS-1 | 播放库： | 7.2.2.41 |
| SYS -2 | Web: | V3.0.5.40 build150505 |
| SYS -3 | SDK: | V5.1.1.10\_build20150429 |
| SYS -4 | 客户端 | v2.00.14.15 build20150505 |
| SYS -5 | U-boot: | U-Boot 2010.06-svn (Mar 06 2015 - 08:54:47) |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 网络协议版本 |  | | |
| 新增功能 | [NEW\_1](#NEW_1) | 【异常】 | 新增设备IP地址和IPC的IP地址冲突时候的异常提示机制(包括POE网口) |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 修改功能 |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 删除功能 |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 解决缺陷 | BUG\_1 | 【抓图】 | 修正设备存在的非Smart264码流的时候抓图失败的问题。 |
| BUG\_2 | 【POE接入 | 修正设备接入非激活的IPC时候导致IPC锁死而无法激活的问题。 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 遗留问题 |  |  |  |
|  |  |  |

# 详细功能说明表格

## 修改功能

## 解决缺陷\*

## 遗留问题\*